2019年全国中职汽修大赛车身涂装项目补充说明

目前比赛场地新漆房的改造工程已完成,调配区、喷漆房、烤漆房的布局见下图，按照比赛流程，为了使选手方便识别和操作，特做如下说明：

1. 在喷漆房喷涂自流平底漆时，佩戴活性炭防护口罩；
2. 到调配区调配水性底色漆、清漆时，佩戴活性炭防护口罩；
3. 完成调配后，在调配区更换供气式防护面罩；
4. 佩戴供气式防护面罩去喷漆房喷涂水性底色漆和清漆。
5. 调配及更换供气式面罩均是利用自流平底漆闪干时间，故以上时间均包含在50分钟比赛时间内。

